|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价标准** | | | | | | **项目信息** | | | | | | | | | |
| 《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017） | | | | | | 项目名称 | | | | | | 子项名称-单体编号 | | | |
| **表4.0.1装配式建筑评分表** | | | | | | **装配率计算** | | | | | | **审查机构确认** | | | |
| **指标分类** | **评价项** | | **评价要求**  (应用比例) | **评价分值** | **最低**  **分值** | **应用比例**（%） | | **评价项得分值** | **缺少评价项分值** | **指标分类**  **得分值** | **缺少评价项分值总和** | **应用比例计算**  **正确** | | **评价项**  **得分值**  **正确** | **指标分类得分值**  **正确** |
| **主体结构**  **Q1**  （50分） | 竖向构件 | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等 | 35%～80% | 20～30 | 20 | q1a |  |  |  | **Q1=** | **Q4=** | q1a | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否  满足最低  分值 □ |
| 主体钢结构或木结构 | ----- | 30 | ---- |  | ---- | □是 □否 |
| 水平构件 | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等 | 70%～80% | 10～20 | q1b |  |  |  | q1b | □是 □否 | □是 □否 |
| **围护墙和**  **内隔墙**  **Q2**  （20分） | 非承重围护墙非砌筑 | | ≥80% | 5 | 10 | q2a |  |  |  | **Q2=** | q2a | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否  满足最低  分值 □ |
| 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | | 50%～80% | 2～5 | q2b |  |  |  | q2b | □是 □否 | □是 □否 |
| 内隔墙非砌筑 | | ≥50% | 5 | q2c |  |  |  | q2c | □是 □否 | □是 □否 |
| 内隔墙与管线、装修一体化 | | 50%～80% | 2～5 | q2d |  |  |  | q2d | □是 □否 | □是 □否 |
| **装修**  **设备管线**  **Q3**  （30分） | 全装修 | | 满足 | 6 | 6 | ---- |  |  |  | **Q3=** | ---- | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否  满足最低  分值 □ |
| 干式工法的楼面、地面 | | ≥70% | 6 |  | q3a |  |  |  | q3a | □是 □否 | □是 □否 |
| 集成厨房 | | 70%～90% | 3～6 | q3b |  |  |  | q3b | □是 □否 | □是 □否 |
| 集成卫生间 | | 70%～90% | 3～6 | q3c |  |  |  | q3c | □是 □否 | □是 □否 |
| 管线分离 | | 50%～70% | 4～6 | q3d |  |  |  | q3d | □是 □否 | □是 □否 |
| 单体装配率  计算公式 |  | | | | **50%** | **单体装配率（%）** | | | |  | | **单体装配率**  **计算正确** | | □是 □否 | |

**附件 5-1**

**单体装配率送审表**（GB/T 51129-2017）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价等级** | A级 （单体装配率 60%~75%）  AA级 （单体装配率 76%~90%）  AAA级（单体装配率 ≥91%） | A级□ AA级□ AAA级□ | **评价等级正确** | □是 □否 |
| 设计院备注： | | 项目设计负责人（签字）：  设计单位（签章）    年 月 日 | 项目审查负责人（签字）：  审查机构（签章）    年 月 日 | |
| 审查机构备注： | |

**填表说明：**

1. 设计院依据“单体装配率计算书”填写表中数据（灰色空白位），审查机构核实“单体装配率计算书”，完成本表确认内容；
2. 本表依据《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017），评价指标分为三大类（Q1、Q2、Q3），共计11个评价项对应11个评价分值；
3. 项目中缺少的评价项在的“应用比例”栏注明“无”，“缺少评价项分值”填评价标准中该项评价分值满分；
4. 各项应用比例计算规则详见《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017）第4.0.1—4.0.13；
5. “竖向承件”评价项：仅主体混凝土结构计算q1a，主体钢结构或木结构q1a计30分。