**装配式建设要求专项审查申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | |
| 建设地址 | |  | | | | 总建筑面积（㎡） | | |  | |
| 项目应执行装配率要求 | | 项目总建筑面积小于1万平方米可不执行装配式建设要求 | | | | | | | □ | |
| 单体装配率不低于40% | | □ | | 单体装配率不低于50% | | | □ | |
| 平均装配率不低于40% | | □ | | 平均装配率不低于50% | | | □ | |
| A级 □ | | AA级 □ | | | AAA级 □ | | | |
| 评价标准 | | 《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017） | | | | | | | □ | |
| 《四川省装配式建筑装配率计算细则》（川建建发【2020】275号） | | | | | | | □ | |
| 建筑类型 | | 居住建筑 □ 公共建筑 □ 居住+公建 □ 工业建筑 □ | | | | | | | | |
| 建设单位 | |  | | | | 联系方式 | |  | | |
| 设计单位 | |  | | | | 联系方式 | |  | | |
| **项目装配率设计指标** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 单体工程  （子项名称或单体编号） | | 建筑高度(m) | 层数 | 结构类型 | 单体建筑面积Ai（㎡） | | 单体装配率Pi | | Ai×Pi |
| 1 |  | |  |  |  |  | | % | |  |
| 2 |  | |  |  |  |  | | % | |  |
| 3 |  | |  |  |  |  | | % | |  |
| 4 |  | |  |  |  |  | | % | |  |
| n |  | |  |  |  |  | | % | |  |
| 汇总指标 | | |  |  |  | = | |  | | = |
| 平均装配率 | | |  | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | |
| 项目设计负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | 设计单位（签章）  年 月 日 | | | | | |

**填表说明：**

1. 本表由设计单位填写。
2. 如项目应执行装配率要求选择平均装配率，则填写“汇总指标”及“平均装配率”。
3. 平均装配率、单体建筑面积，以成住建规【2021】5号文件术语解释定义计算，参与平均装配率计算的各单体建筑需满足《单体装配率送审表》中指标分类的最低分值要求。
4. 本表填写该次项目申报施工图审查全部子项单体信息；项目中单体建筑面积不大于3000平方米且合并建筑面积不大于1万平方米的独立设置配套用房、 工业建筑工程项目中生产工艺有特殊要求的生产性用房， 单体建筑面积不计入，单体装配率Pi 填“0”，并备注说明该单体工程符合以上要求的使用性质。
5. 依据成住建规【2021】5号文件调整装配率实施标准的项目，应备注说明论证情况，并上传论证意见。
6. “结构类型”选填：混凝土结构、钢结构、木(竹)结构、混合结构。